Классификации АТС ЕЭС ООН (Европейская экономическая комиссия ООН)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс АТС | Тип и общее назначение АТС | Масса макс,  тонн | Класс и эксплуатационное назначение АТС |
| М 1 | АТС для перевозки пассажиров,  мест для сидения не бол. 8,  кроме места водителя | не регл-ся | Легковые автомобили,  в т.ч. повышенной проходимости |
| М 2 | АТС для перевозки пассажиров,  мест для сидения бол. 8 мест,  кроме места водителя | до 5,0 | Автобусы:  городские (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 3 | АТС для перевозки пассажиров,  мест для сидения бол.8 мес,  кроме места водителя | cв.5,0 | Автобусы:  городские, в т.ч. сочлененные (кл. I),  междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 2 и  М 3 | Отдельно выделяются маломестные АТС для перевозки пассажиров,  вместимостью не бол.22 сидящих или стоящих пассажиров,  кроме места водителя | не регл-ся | Автобусы маломестные, в т.ч. повышенной проходимости,   * для стоящих и сидящих пассажиров (кл. A) * для сидящих пассажиров (кл. B) |
| N1 | АТС для перевозки грузов | до 3,5 | Грузовые, специализированные и специальные автомобили |
| N 2 | АТС для перевозки грузов | св. 3,5 до 12,0 | Грузовые автомобили,  автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили |
| N 3 | АТС для перевозки грузов | св.12,0 | Грузовые автомобили,  автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили |
| О 1 | АТС, буксируемые для перевозки | до 0,75 | Прицепы |
| О 2 | АТС, буксируемые для перевозки | св. 0,75 до 3,5 | Прицепы и полуприцепы |
| О 3 | АТС, буксируемые для перевозки | св. 3,5 до 10,0 | Прицепы и полуприцепы |
| О 4 | АТС, буксируемые для перевозки | св. 10,0 | Прицепы и полуприцепы |